下記、設定コードを読取ください。

設定変更の前に必ずドライバをインストールしてください。

投光がつかなくなります。

USB-COM

**USB-COM**